北京华信医院手术室UPS不间断电源招标文件
日期：2018年5月3日

招标编号：附一院招[2018]5号

为满足我院手术室UPS不间断电源更新工作需要，拟购进UPS不间断电源6套。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》、《医疗设备采购管理规定》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

1、 产品名称及数量：UPS不间断电源6套。详见产品“技术规格及要求”

2、 投标截止时间：2018年5月10日（星期四）下午13:30
3、 开标时间：2018年5月10日（星期四）下午13:30
4、 开标、评标地点：北京华信医院第二会议室

联系人：张丹丹         

电  话：64308313
北京华信医院器械设备处
北京朝阳区酒仙桥一街坊6号
邮编：100016
投 标 须 知

（一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

5， 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

6， 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

7， 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

（二）投标文件的编制

1、 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

2、 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

3、 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

4、 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

5、 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

6、 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

（三）投标报价

1、 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

2、 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

3、 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

4、 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

5、 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

6、 投标报价为一次性报价。

7、 投标总价超过我院支付能力视为废标。

（四）投标文件的组成

1、 对投标文件的确认书或投标函

2、 投标报价清单（含备件）

3、 耗材、选配件报价（不计入总报价）

4、 技术要求偏离表

5、 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

6、 投标资质文件（复印件）：

1) 公司介绍；

2) 营业执照； 

3) 税务登记证；

4) 法人代表授权书；

5) 代理授权书（非生产厂家投标）；

6) 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

7) 投标单位的医疗器械经营许可证；

8) 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

9) 强制性产品认证证书（CCC证书）；
7、 设备宣传册及规格说明书

8、 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

9、 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

（五）投标文件的递交

1、 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

2、 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

3、 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

5、 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

6、 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

7、 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

（六）开标

1、 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

2、 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

3、 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

（七）评标和定标

1、 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

2、 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

3、 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

4、 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

5、 符合性检查包括： 

1) 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

2) 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格40分、技术45分、服务与承诺10分、资质和案例5分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）投标报价分=40×（最低价/投标价）。

（2）技术满分为45分，其中技术指标满分40分，符合招标文件技术要求的为32分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，由专家自行打分，低于4分的要说明理由。

（4）资质和案例为5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（八）评标结果公示
评标结束后，招标单位将在清华大学网站（http://info.tsinghua.edu.cn），

北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 等网站上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

（九）中标通知书
1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。
2．中标通知书是签订合同的一个依据。

（十）签订合同
1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。
北京华信医院手术室UPS不间断电源招标项目要求

1. 项目名称：北京华信医院手术室UPS不间断电源
2. 项目概况：购置符合我院性能要求的UPS不间断电源。

3. 招标项目具体要求如下：
手术室配电UPS不间断电源更新技术要求

1、  总则

1、 供货商应结合医院科室工作情况，应急电源设备配置与运行现状，医院供配电情况，现场空间位置及承重情况，切实可行地制定符合电气规范的、安全可靠的设计施工方案，满足医院安全生产需要。

2、  供货商提供的产品与服务应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为最新公布发行的标准和技术规范。

3、  供货商提供技术文档所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

2、  项目需求一览表

	序号
	项目名称
	型号规格
	数量

	1
	ups不间断电源主机
	15KVA
	6台

	2
	蓄电池
	38AH/12V
	192只

	3
	电池柜
	匹配
	套

	4
	电池连线
	匹配
	1套

	5
	设备拆卸与安装调试服务
	匹配
	1套


3、 采购设备要求

1. 为了确保医院安全生产，本次采购设备均要求在应用领域成熟度高的知名品牌高品质产品，供货蓄电池要求是合资品牌或国产知名品牌，需具备蓄电池制造商的项目授权，供货商具备UPS不间断电源制造商售后服务授权的优先。

2. 供货商应根据医院供配电现状、院区空间位置、建筑物与构筑分布、电气规范、环保等要求，拟制符合医院应急供电要求，安全可靠的设备选配、设备安装调试与运维方案，满足医院应急供电安全生产需要。

2.1. ★UPS需具有输出隔离变压器，支持手机智能监控卡，可通过手机APP实时监控UPS各项数据频率和相序自适应系统；

2.2. ★投标电池采用知名合资品牌阀控式封闭铅酸蓄电池组，蓄电池制造商综合实力强，产品市场占有率不低于10%，企业规模大
2.3. ★蓄电池在医院应用，蓄电池品质尤为重要，不能为OEM贴牌制造，要求提供原厂证明和相关证明；
2.4. ★ 投标制造商必须有ISO9001质量认证，ISO14001环境认证，OHSAS18001职业健康认证，装备承制单位注册证书，商标注册证书，高新技术企业证书；
2.5. ★制造商行业地位、行业贡献突出，请提供相应证明文件，如行业协会会长等文件；
2.6. ★投标产品需取得国家节能环保认证、泰尔认证、CE认证、产品检测报告等相关资料
3. 产品技术要求
	
	型号
	15KVA

	主路输入
	额定电压
	380/220VAC±25%

	
	输入方式
	三相四线+保护地线

	
	频率范围及其范围
	50HZ系统时：46~54HZ；60HZ系统时：56~64HZ

	旁路输入
	额定电压
	380/220VAC

	
	输入方式
	三相四线

	
	频率范围及其范围
	50HZ系统时：46~54HZ；60HZ系统时：56~64HZ

	输出
	额定容量
	15KVA/12KW

	
	额定电压
	220VAC

	
	输出电压范围
	200/208/220/230/240VAC相电压（可设置，200/208需要降额10%）

	
	稳态电压精度
	±2%

	
	动态电压瞬变
	≤9%（线性负载0%~100%~0%）

	
	输出电压波形失真度
	≤3%线性负载、≤8%非线性负载

	
	功率因数
	0.8

	
	频率跟踪范围
	50HZ系统时：46~54HZ；60HZ系统时：56~64HZ

	
	频率精度(电池逆变)
	50HZ系统时：（50+0.1）HZ；60HZ系统时：（60+0.1）HZ

	
	过载能力
	105%±5%＜负载：预警；105%±5%≤负载≤125%±5%：2分钟后转旁路输出；125%±5%＜负载≤150%±5%：30秒后转旁路输出；负载＞150%±5%：500毫秒后转旁路输出

	
	输出隔离变压器
	内置单相独立输出隔离变压器

	
	输出电流峰值比
	≥3:1

	系统
	效率
	ECO模式下高达97%

	
	紧急关机
	是

	
	双路输入
	是

	
	显示
	LCD+LED

	
	传导/辐射
	IEC EN62040-02

	
	抗扰性
	IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III

	
	安规要求
	GB4943-2001/IEC62040-1

	
	防护等级
	IP21

	
	绝缘电阻Ω
	＞2M（500VDC）

	
	在线维护
	内置旁路开关

	
	电涌保护
	IEC60664-1V

	
	通讯接口
	干接点

	
	
	RS232

	环境
	工作温度
	0℃ - 40℃

	
	工作湿度
	20% - 95%

	电池电压
	    192VDC（12V电池16节）

	电池管理
	充电电流1A-50A可选

	
	机器面板图形化显示后备时间

	
	电池充放电的智能化管理


4. 交货期

自合同签订之日起20个工作日内完成交货并安装调试竣工验收；

5. 质保期

本次采购产品质保期叁年，在质保期内，应无偿地为用户更换在设计、材料或制造工艺方面存在缺陷的设备或零配件，和安装新更换设备或零配件所需的全部工作；

6. 供应商要求

6.1. 质保期内每季度进行一次维保巡检工作，检查设备运维情况，发现问题，解决问题；

6.2. 供应商应是厂家指定北京销售及售后服务经销商，投标产品认证合格供应商；

6.3. 提供7*24小时电话技术支持服务。产品质保期内， 供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施， 由此引发的风险和费用由供货商承担；

6.4. 在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费；

6.5. 保修期后供货商应提供终身技术服务和零配件供应；

6.6. 供应商应负责对买方人员进行全面的技术培训，使买方人员达到能独立进行运维管理水平，以便供货商所提供的设备能够正常、安全地运行。 并长期提供技术资料和技术支持。
