北京华信医院

x光安检机招标文件
日期：2021年6月18日

招标编号：附一院招[2021]  号

根据《北京市医院安全秩序管理规定》要求，同时也为保障我院医患安全，拟购进x光安检机1台。现根据清华大学第一附属医院《仪器设备购置及招标工作管理办法》等文件规定，对该产品和相关服务进行公开招标，诚邀合格投标人参与竞标。

产品名称及数量：x光安检机1台

详见产品“技术规格及要求”

投标截止时间：2021年6月18日（星期五）10：00

开标时间：2021年6月18日（星期五）10：00

开标、评标地点：北京华信医院后平房会议室

获取招标文件的办法：
联系人：张卫东         

电  话：64308403
北京华信医院保卫处
北京朝阳区酒仙桥一街坊6号
邮编：100016
投 标 须 知

（一）投标人

1、投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2、投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3、投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4、投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

5、投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

6、如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

7、投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。

8、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 
（二）投标文件的编制

投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

（三）投标报价

投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

投标报价为一次性报价。

投标总价超过我院支付能力视为废标。

（四）投标文件的组成

对投标文件的确认书或投标函

投标报价清单（含备件）

耗材、选配件报价（不计入总报价）

技术要求偏离表

技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

投标资质文件（复印件）：

公司介绍；

营业执照； 

税务登记证；

法人代表授权书；

代理授权书（非生产厂家投标）；

投标产品的注册证及注册登记表；

投标单位的经营许可证；

生产单位的生产许可证（原装进口产品除外）；

强制性产品认证证书（CCC证书）；

设备宣传册及规格说明书

生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

（五）投标文件的递交

投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

（六）开标

招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。 
（七）评标和定标

招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

2、 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； 
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； 
（5）与投标人有其他利害关系。 
3、投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

4、评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

5、招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

6、符合性检查包括： 

内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格30分、技术50分、服务与承诺10分、资质和案例10分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1）
投标报价分：

评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值。

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；

投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣1分，扣完为止；

投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加1分，最多加5分，低于评标基准5%（不含5%）时，在满分基础上每再低1%扣1分，扣完为止。

（2）技术满分为50分，其中技术指标满分45分，符合招标文件技术要求的为37分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，满足每季度巡检一次，并有巡检记录为4分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分。

（4）资质和案例为10分，每提供一家二级医院的案例加1分，提供三级医院的案例加2分，满分为10分。。

（八）评标结果公示
评标结束后，招标单位将在北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

（九）中标通知书
1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。
2．中标通知书是签订合同的一个依据。

（十）签订合同
1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

北京华信医院

X光安检机招标要求
1. 项目名称：X光安检机
2. 项目概况：购置符合《北京市医院安全秩序管理规定》X光安检机
3. 招标项目具体要求如下：

特别说明： 
1、加★号条款为必须满足的条款，不满足视为非实质性响应，投标将会被拒绝； 
加▲号和一般条款不满足将影响评分。  
2、★投标人如为代理商，须提供销售Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证及所投制 
造商生产Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证；投标人如为所投产品制造商，须提供生产、 
销售Ⅲ类射线装置的辐射安全许可证。 
3、投标人须对所投包中的所有内容进行投标，不允许拆包投标。
一、货物需求一览表
	序号
	产品名称
	数量（套）
	交货期
	交货地点

	1
	物品安检机
	1
	合同签订后2个月内
	用户指定地点


技术要求
物品安检机
	序号
	项目
	技术规格

	基本指标

	▲1
	通道尺寸
	≥500mm（高）×300（宽）

	▲2
	最大通过物品尺寸
	≥450mm×300mm

	▲3
	传送带距离地面高度
	600mm≤传送带距离地面高度≤700mm

	4
	传送带承载
	≥50kg

	5
	传送带速度
	≥0.25m/s

	▲6
	通过率
	≥860 小时/件

	▲7
	IP防护等级
	≥IP20

	★8
	射线泄露剂量率
	＜1µSv/h（距离外壳5cm处）

	9
	紫外线消杀
	需满足对过机查验包裹进行紫外线消毒

	▲10
	移动判图
	需满足移动判别过机图像

	DR系统技术参数（以下指标需采用GB15208.2-2018测试体A进行测试）

	▲11
	DR丝分辨力
	≥35AWG

	▲12
	DR空间分辨力
	≤1.0mm线对

	X射线发生器和探测器

	▲13
	DR探测系统
	需具备独立的DR X射线发生器及探测系统

	14
	射线源数量
	≥1

	图像系统功能

	▲15
	成像功能
	最少可显示两个视角的二维图像

	▲16
	成像技术
	需提供双能DR成像技术

	▲17
	结果获得时间
	单机运行模式下，1m长行李从尾部进入通道到系统给出检查结果时间不超过10s

	▲18
	材料分辨
	可区分等效有机物、等效无机物和等效混合物，等效有机物用橙色标识显示，等效无机物用蓝色标识显示，等效混合物用绿色标识显示。（GB15208.2-2018测试体B进行测试）

	19
	操作界面
	设备应具备中文操作界面

	20
	用户分级
	设备应具备用户密码分级控制及用户使用权限分别设置的功能

	21
	模式选择
	设备应具备可供选择的判图模式（人工/自动）及设备运行模式（单机/集成）

	图像处理功能

	▲22
	二维透视图像处理功能
	设备应具备透视图像的灰色显示、彩色显示、边缘增强、超级穿透、超级增强、图像放大功能。

	▲23
	图像选区和放大功能
	设备图像可支持任意选区、1~64倍放大、连续缩放功能。

	24
	图像存储功能
	图像存储最少实现自动存储和由操作员判图后选择存储两种存储方式。图像存储溢出需按照按时间原则（先入先出原则）有序删除存储图像。所存图像至少包括设备识别号（设备ID)、操作员身份号（操作员ID)及图像生成时间。

	25
	图像检索功能
	可实现至少通过操作员ID、图像生成时间、判图结论等参数对所存储图像进行检索。

	26
	图像存储安全功能
	需保证所存储图像的安全，只有被授权人员能删除所存储图像。

	▲27
	图像存储容量
	≥500000幅DR图像

	▲28
	图像拼接功能
	可实现因查验需要暂停传输带时，如有包裹正处于扫描过程中，恢复扫描后无需将当前扫描物品从传送带中回退，也可对当前物品显示完整的二维图像，且无拼接痕迹，不影响判图。

	29
	管理功能
	设备应具备日期/时间显示，被检及报警物品计数，用户管理，工作计时，上电自检，图像存储和检索管理功能。

	30
	自动统计和查询功能
	设备应具备自动统计汇总设备查验数量、报警信息、开关机时间功能，并实现相应的查询功能。

	31
	自动诊断功能
	设备应具备对设备各类关键运行参数的实时监控和分析、实现设备主要故障的实时诊断功能。（指定账户）

	32
	远程开关机功能
	设备应具备远程开机、关机功能。

	智能识别功能要求

	▲33
	智能识别基本要求
	1、须满足识别能力的要求，包括管制刀具、枪支及其枪支零部件自动识别功能，可将自动识别结果实时显示在人工审图界面上，并自动在扫描图像上准确标识出嫌疑的物品位置； 

2、具有算法拓展能力，需提供算法拓展能力

	▲34
	识别能力
	自动识别标出嫌疑物品位置并文字标注提示，须在图像生成实时显示。 

	安装数据

	▲35
	设备外形尺寸
	≤1700mm×900mm×1300mm（长×宽×高）

	36
	设备重量
	≤500kg

	37
	运行维度/湿度
	0℃～40℃ /5%～90%

	38
	贮存温度/湿度
	-40℃～40℃ /5%～90%

	39
	设备噪声
	≤65dB

	40
	工作电源
	220VAC,50/60Hz

	41
	额定功率
	≤1.2KVA


三、维保要求

1、应标产品整机保修期不得少于12个月，凡保修期内属本货物质量问题或正常使用中出现故障所引起的维修，全部费用均由中标方承担；

提供7*24小时电话技术支持服务。北京地区有固定维修点和常驻维修工程师，产品质保期内，供货商应保证接到采购人设备故障通知后应在1小时内响应，在24小时内派维修人员上门修理及时进行现场处理；如果供货商在收到通知48小时内未能提出故障解决方案，采购人可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用由供货商承担；

在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，供货商不得另外收费。



